安装方法：
1、先安装 iverilog-v12-20220611-x64_setup.exe，勾选gtkwave、加入PATH等。
2、在iverilog-gui.exe上，右键发送桌面快捷方式

使用方法：
1、工具栏“打开”verilog项目目录
2、在文件浏览区，双击需要加入编译区的文件列表
3、添加额外编译选项，如“-g2012”
4、点”编译”，启动iVerilog进行编译
5、点”仿真”，启动iVerilog进行仿真
6、点”波形”查看波形和debug
7、在文件浏览区，可右键选择Emacs、GVIM、VS Code等编辑器来编辑。
